**Техническая спецификация**

|  |
| --- |
| **Секторный фазированный монокристальный датчик 3Sp-D для кардиологии, транскраниальных и абдоминальных исследований, акушерства, педиатрии для системы ультразвуковой диагностической Voluson E6 2012года выпуска серийный номер D58149 производства Healthcare Austria**  |
| диапазон частот | не менее 1,0-5,0 МГц |
| угол сканирования | не менее 90° |
| количество элементов | не менее 64 |
| глубина | не менее 24 см. |
| поставляемый датчик должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении, не аналогом | наличие |
| легитимность и оригинальность серийного номера предлагаемого к поставке датчика, а также расположенная на датчике этикетка с серийным номером, должна быть подтверждена официальным представительством производителя на территории Казахстана по запросу Заказчика | наличие |
| гарантия | 12 месяцев |
| выезд сертифицированного инженера, имеющего подтверждающий документ, выданный непосредственно от завода-изготовителя | наличие |
| **CW – постоянно-волновой доплер, наличие** |
| автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени | наличие |
| PRF | не более 37° |
| диапазон скоростей | не менее 192 |
| коррекция угла, шаг | не более 1° |
| выезд сертифицированного инженера, имеющего подтверждающий документ, выданный непосредственно от завода-изготовителя | наличие |